|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 照度记录表  Lllumination Record Table | | | | | | | | | |
| ZTT/QR-08-02-a NO: | | | | | | | | | |
| 测量设备：  Measuring Equipment： | | {{illumination.deviceName}} | | 设备编号：  Equipment number： | | | | {{illumination.managementNumber}} | |
| 校准日期:  Date of calibration： | | {{illumination.calibrationDateString}} | | 下次校准日期：  Next date of calibration： | | | | {{illumination.nextCalibrationDateString}} | |
| 序号  Number | 检测区域  Detection area | | 测试值  Value | | | | | | 备注  Remark |
| 第一次  1st{{detectionAreaList}} | | 第二次  2nd | 第三次  3rd | 平均值  Avg | |
| [index] | [detectionAreaLabel] | | [valueOne] | | [valueTwo] | [valueThree] | [average] | | [remark] |
| **结论**Conclusion：{{illumination.conclusion}} | | | | | | | | | |
| 注：根据程序文件要求，照度值应＞250lux。  Note:According to the requirements of the program document, the illuminance value should be more than 250lux. | | | | | | | | | |

检测人Tester： 核查人Checker： 日期 Date：